**招 标 文 件**

 **项目名称：货架采购项目**

**项目编号：ZYM2GC2501001**

**宜春赵一鸣食品科技有限公司**

**2025年1月2日**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项号** | **内容规定** |
| 1 | 招标内容：赵一鸣零食仓配中心(2025年新增分仓)货架等仓储设备采购及安装 |
| 2 | 招标数量：若干（详见招标文件） |
| 3 | 招标文件有效期：开标后120个日历日 |
| 4 | 招标文件发布时间：2025年1月6日投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年1月11日上午11点的招标线上答疑会向我司提出。 |
| 5 | 投标保证金数额：人民币壹万元整投标保证金交纳方式：按招标文件信息操作投标保证金到账截止日期：2025年1月16日09:30（北京时间）收款单位：宜春赵一鸣食品科技有限公司银行账号及开户银行：1508 2027 0900 0149 885中国工商银行股份有限公司宜春宜阳支行 \*投标人必须自行将投标保证金按规定方式和时间缴至招标文件指定的账户，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，投标保证金未在规定时间到账的，将无法参与开标。 |
| 6 | 投标文件递交1. 投标文件递交截止时间：2025年1月16日09:30（北京时间）
2. 纸质版投标文件递交地点：佛山市南海区狮山镇赵一鸣零食佛山仓办公室
 |
| 7 | 开标时间：2025年1月16日09:30（北京时间）开标地点：赵一鸣零食佛山仓办公室 |

**赵一鸣零食仓配中心货架采购项目**

**招 标 文 件**

1. 招标条件与招标方式

本次招标是对仓配中心(2025年新增分仓)货架等仓储设备采购及安装项目公开招标。现面向社会招标，选择产品性能强、服务信誉佳、收费合理的供应商。

1. 项目要求
	1. 项目地点：赵一鸣零食仓配中心2025年新增分仓。
	2. 规格及要求

所有所用产品的质量和设计通过ISO9001标准，制造及安装按照欧洲有关标准FEM9.831，同时符合有关要求及国内相关标准。

1. 项目清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号和规格（mm）** | **单位** | **颜色** |
| 1 | 主架 | L2300\*W1000\*H7800-8100\*4F 5层货 承载2000KG/层 | 组 | 蓝橘 |
| 2 | 副架 | L2300\*W1000\*H7800-8100\*4F 5层货 承载2000KG/层 | 组 | 蓝橘 |
| 3 | 副架 | L1200 \*W1000\*H7800-8100\*4F 5层货 承载2000KG/层 | 组 | 蓝橘 |
| 4 | 副架 | L3800\*W1000\*3F 3层货 承载2500KG/层 | 组 | 蓝橘 |
| 5 | 副架 | L3800\*W1000\*3F 5层货 承载2500KG/层 | 组 | 蓝橘 |
| 6 | 通道顶拉梁 | L3700\*90\*70\*2.0 | 根 | 橘红 |
| 7 | 连接杆 | L300\*50\*30\*1.2 | 根 | 蓝色 |
| 8 | 防撞栏 | L1000\*H500\*76\*2.0 | 个 | 橘红 |
| 9 | 防撞栏 | L2300\*H500\*76\*2.0 | 个 | 橘红 |
| 10 | 垫高片 | 120\*120\*3.0 | 片 | 原色 |

1. 货架设计、制造标准：
	* 1. 《立体仓库焊接式钢结构货架技术条件》JB/T 5323-91；
		2. 《有轨巷道式高层货架仓库设计规范》 JB/T9018—99；
		3. 《钢货架结构设计规范》 （CECS23:90）；
		4. 《钢结构设计规范》 JBJ9-87；
		5. 《建筑结构设计统一标准》 JBJ68-84；
		6. 《焊接通用技术条件》 （Q/ZB74）；
		7. 《欧洲物料搬运协会钢结构货架设计规范》 FEM10.202。
2. 货架安装/验收标准：JB/T 5323-91。
3. 钢材标准：Q235B钢材，强度标准:GB/50018-2016，屈服强度-235(N/mm2 抗拉-205(N/mm2)伸长率31%，横梁承重2吨/层，裸料厚度:立柱2.0mm、横梁1.5mm。
4. 连接螺栓标准：GB5781-86 GB5783-86。
5. 强度设计标准：JB/T 5323-91
6. 货架型材的强度指标（N/mm2）：抗拉、抗压、抗弯205、抗剪120、端面承压310；
7. 货架焊缝的强度指标（N/mm2）：对接焊缝抗压120、抗拉175、抗弯120；角焊缝抗压、抗拉。
8. 包装标准：适合长途运输的简易防雨包装。
9. 运输方式：汽车运输。
	1. 技术偏差：
10. 立柱弯曲误差小于1/1000或10mm。
11. 立柱与安装地面垂直偏差小于1/1000（地面平整度1/1000时）。
12. 承载最大载荷时衡量挠度不大于1/200。
	1. 表面处理：
13. 货架所有零部件表面均经除锈-脱脂-磷化后，再进行环氧树脂精典粉末喷涂（Polyerter Powder Coating）处理，其喷涂厚度为60~80微米，并经180℃恒温烤干，并采用2H铅笔测试无划痕。
14. 静电喷粉附着力达到GB2865-88的标准中的0级要求。
15. 硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2Ⅱ要求。
16. 耐腐蚀性（盐酸实验）GB1171-91大于500小时。
	1. 产品技术要求：
17. 立柱与底板均以螺栓连接，螺栓全部为4.8级镀锌高强度螺栓。
18. 横梁、挂件整件冲压成型，有效地防止猛力撞击，大大地提高了承重能力。
19. 横梁配有安全扣，防止移动横梁。
20. 成型件刚性、强度均符合机械部行业标准。
21. 立柱允许最大挠度为1/1000，安全系数为1.4;横梁允许最大挠度为1/200，安全系数为1.2。
22. 货架为可拆式组合,横梁可以在立柱上以最小间距75MM任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱。
23. 表面外理:环氧树脂静电喷粉处理，硬度经2H铅笔测试无划伤，货架表面耐酸、碱，涂层厚度约80~100微米。
	1. 工艺流程：原材料 －冷扎成型－定尺平头－冲孔（焊接）－校正－平面喷涂－包装－成品。
	2. 采购数量：全年需求预计含150000个托盘位。
	3. 交货期限及方式：交货期限按单项目另行约定，安装时效按每5000平仓库三天的时效，依次类推。
	4. 付款方式：此次招标结束后签署框架协议，单项目按框架协议单价签约后先付40%定金，60%余款安装完毕验收合格后30日内日一次性付清。
	5. 服务期限：1年。
24. 投标人的资质要求
	1. 参加本项目投标的潜在投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能提供本次招标合格服务的企业法人；
	2. 参加本项目投标的潜在投标人应具有良好的社会信誉；
	3. 本次招标不接受联合体投标；
	4. 本次招标由业务方推荐满足以上基本资质条件的潜在投标人，采用邀请招标的方式邀请潜在投标人投标。
	5. 投标保证金10000元，需在投标截止时间前汇入本公司账户。开标后，未中标的保证金将在10个工作日内退回；中标后悔标的保证金不予退回。
25. 投标截止时间及开标时间：2025年1月16日，9时30分（北京时间）。投标人应在此之前将密封的投标文件送达宜春赵一鸣食品科技有限公司两处办公地址各一份（佛山正本1份、副本1份，广州副本1份），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。开标采取现场开标，地点在佛山办公室。
26. 联系方式：

招标单位：宜春赵一鸣食品科技有限公司

广州地址：广东省广州市番禺区南村镇广州启迪数字大厦23楼赵一鸣，李栩瑶，19162151576

佛山地址：广东省佛山市南海区狮山镇赵一鸣零食佛山仓办公室，何攀凌，18396191337

项目联系人：吴少伟

电 话：18620086698

单位名称：宜春赵一鸣食品科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司宜春宜阳支行

账号：1508 2027 0900 0149 885

1. 投标文件内容
2. 投标函

包括投标人基本信息、投标项目名称、投标总价、投标有效期、开标时间及地点、联系人信息等。

1. 报价单

详细列项：清晰列出项目各部分的具体费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、税费等。总价汇总：提供所有费用合计的总报价，以及可能的调整条款和说明。

1. 法人代表授权书

包括法人代表信息、被授权人信息、授权范围、授权期限等。

1. 公司资质信息

营业执照、行业资质证书、税务登记证等。

1. 近年业绩案例

针对重点案例，详细分析项目执行情况、解决方案、成果及影响。

1. 技术规格响应

将投标产品的技术规格与招标文件要求逐一对比，突出符合及优于要求的部分。介绍投标方案的技术创新点、优势及适用性。

1. 投标保证金证明

提供银行转账记录、收据或保函等，证明已按招标文件要求缴纳投标保证金。

1. 其他注意事项
2. 投标标文件不能活页装订，如活页装订按废标处理。
3. 投标人应准备一份投标文件正本和招标文件规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本和正本不符，以正本为准。
4. 投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由法定代表人或经法定代表人正式授权的投标代表在投标文件上签字。副本可采用正本的复印件。投标文件必须胶装。
5. 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或法定代表人授权代表签字并加盖公章。
6. 投标人应将投标文件正本一份单独密封（投标文件须按包单独密封），所规定数量的副本应另外单独密封。封口处应有投标代表的签字及投标人公章。封皮上注明项目编号、招标项目名称、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样，未完好密封的投标文件将被拒收。
7. 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标。
8. 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件，本公司拒绝接收。
9. 本次开标地点在本公司佛山办公室。

**附件1.投标函**

**投 标 函**

致：宜春赵一鸣食品科技有限公司

根据贵方为货架采购项目的投标邀请（招标编号：ZYM2GC2501001），签字代表（*姓名、职务*）经正式授权并代表投标人（*投标人姓名、职务*）提交下述投标文件正本一份、副本2份：

* 1. 投标函；
	2. 报价单；
	3. 法人代表授权书；
	4. 公司资质信息；
	5. 近年业绩案例；
	6. 技术规格响应；
	7. 投标保证金（人民币：现金、电汇、汇票或支票）

（大写金额）：

（小写金额）： 元

**在此，签字代表宣布同意如下：**

1.所附投标报价表中规定的应提交的货物及服务投标总价为（按项目单价报价，不用填总价）。

2.投标人将按招标文件的项目要求履行合同责任和义务。

3.本投标有效期为自开标日起90个日历日。

4.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：

电话： 电子邮箱：

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：

日期： 年 月 日

**附件2.报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格（mm）** | **数量** | **单位** | **颜色** | **单价（元）** |
| 1 | 立柱片 | H7800\*W1000\*90\*70\*2.0 | 1 | 片 | 蓝色 |  |
| 2 | 立柱片 | H8100/7800\*W1000\*90\*70\*2.0 | 1 | 片 | 蓝色 |  |
| 3 | 立柱片 | H8100\*W1000\*90\*70\*2.0 | 1 | 片 | 蓝色 |  |
| 4 | 横梁 | L2300\*120\*50\*1.5（方通） | 1 | 根 | 橘红 |  |
| 5 | 横梁 | L1200\*120\*50\*1.5（方通） | 1 | 根 | 橘红 |  |
| 6 | 横梁 | L3800\*180\*50\*1.5（180\*50\*1.5抱焊梁） | 1 | 根 | 橘红 |  |
| 7 | 通道顶拉梁 | L3700\*90\*70\*2.0 | 1 | 个 | 橘红 |  |
| 8 | 连接杆 | L300\*50\*30\*1.2 | 1 | 根 | 蓝色 |  |
| 9 | 防撞栏 | L1000\*H500\*75/不带弯头 | 1 | 个 | 橘红 |  |
| 10 | 防撞栏 | L2300\*H500\*75/不带弯头 | 1 | 个 | 橘红 |  |
| 11 | 垫高片 | 120\*120\*3.0 | 1 | 片 | 原色 |  |
| 12 | 安装费 | 按托盘位计费 | 1 | - | - |  |
| 13 | 运输费 | 按吨公里报价 | 1 | - | - |  |

投标代表人签字：

**注：**

①以上报价含税，货架与安装费税率 13 %，运输费税率9%。

②安装时效按每5000平仓库三天的时效，依次类推。

③全年各项目需求预计150000个托盘位，以实际项目需求为准。