2025年度地板托盘及盖板采购招标公开招标公告

信息公示

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司拟进行2025年度地板托盘及盖板采购招标，为体现公开、公平、公正、透明的原则，通过海螺新材阳光采购平台进行公开招标，现将招标基本信息发布如下：

       一、招标内容概况：

1、招标标的：托盘、盖板及木条

2、预计年采购量：托盘约 10500只、盖板约9500 只、木条约 27000 只，具体数量以实际需求为准。

3、标的尺寸及要求：

（1）质量标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 板面尺寸  （mm） | | 脚墩尺寸  （mm） | | 底条板尺寸  （mm） | | 拉条板尺寸  （mm） | | 最低载重要求  （吨） | 备注 |
| 1 | 木托盘 | 1250\*980\*15 | 1 块 | 90\*90\*90 | 12 个 | 90\*980\*15 | 4 个 | 90\*1250\*15 | 3 个 | 动载：1.5  静载：3 |  |
| 2 | 胶合板托盘 | 1250\*980\*15 | 1 块 | 90\*90\*90 | 12 个 | 90\*980\*15 | 4 个 | 90\*1250\*15 | 3 个 | 动载：1.5  静载：3 |  |
| 3 | 胶合板托盘 | 1554\*980\*20 | 1块 | 90\*90\*90 | 12个 | 90\*980\*15 | 4个 | 90\*1554\*20 | 3个 | 动载：2.5  静载：3.5 |  |
| 4 | 熏蒸木托盘 | 1251\*990\*16 | 满铺 | / | / | 90\*990\*16 | 6 个 | 90\*1251\*40 | 3 个 | 动载：2.5  静载：3.5 |  |
| 5 | 熏蒸木托盘 | 1554\*990\*16 | 半铺 | / | / | 90\*990\*16 | 6 个 | 90\*1554\*40 | 3 个 | 动载：3  静载：3.5 | 板面间距需控制在3公分以内 |
| 6 | 熏蒸木托盘 | 3600\*1050\*22 | 半铺 | 80\*80\*80  140\*80\*80 | 9个  6个 | 1050\*80\*22 | 7个 | 3600\*80\*22 | 6个 | 动载：2  静载：4 |  |
| 7 | 熏蒸木托盘 | 4800\*1050\*28 | 半铺 | 80\*80\*80  160\*80\*80 | 21个  6个 | 1050\*80\*28 | 11个 | 4800\*80\*28 | 6个 | 动载：2  静载：4 |  |
| 8 | 胶合板盖板 | 1250\*980\*8 | 1 块 | / | / | / | / | / | / | / | 胶合板材质需符合出口标准 |
| 9 | 胶合板盖板 | 1251\*990\*15 | 1 块 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 胶合板盖板 | 1554\*980\*10 | 1 块 | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | 胶合板盖板 | 1554\*990\*15 | 1 块 | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 胶合板盖板 | 1554\*990\*18 | 1 块 | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 木条 | 40\*90\*720 | 1 根 | / | / | / | / | / | / | / | 需开槽,实际宽度不低于40mm |
| 14 | 木条 | 80\*90\*720 | 1 根 | / | / | / | / | / | / | / |

（2）材质要求：第 1 项面板及脚墩为胶合板材质，其余部件均为实木材质。第 2、3、8、9 、10、11、12该7项所有部件均为胶合板材质，第 4、5、6、7 该4项所有部件均为实木材质并进行熏蒸处理，且加盖熏蒸处理标志，以上 11项均须符合欧美等环保要求，具备出口条件。第 13、14该2项均为实木硬木材质，并按照要求进行开槽，且宽度不能低于40mm。

（3）其它要求：板面平整，满足招标方使用要求，板厚尺寸公差为±1mm，放置平面无弯曲、翘曲等现象，材料表面不能有开裂、霉点等现象，同时每个连接处均需固定牢固。

（4）提供合格品：卖方应当保证所供产品为合格品，同时满足招标方实际使用要求。

4、合同期限：2025年6月25日至2026年6月24日。

二、投标申请人须具备的条件

1、投标单位具备法定生产经营资质，能够提供连续年检的营业执照。

2、投标单位具备良好的资信状况和财务状况，具备一般纳税人资格（提供13%增值税专用发票，具体税率以国家调整为准）。

3、新投标单位需在资格审查前提供托盘样品，有过合作的单位无需提供样品（具体请联系招标人），样品经招标方确认后，能够满足使用质量要求。

4、投标单位能够提供熏蒸热处理证书。

5、具有较强的售后服务能力，能及时响应买方提出的技术服务要求。

6、商业信用良好，无不良信用录。

三、投标申请人须注意事项

1、投标保证金：投标时，投标单位需向招标方缴纳投标保证金壹万元整；未中标单位的投标保证金将在开标形成评标报告后退还，中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金（不足部分在合同签订前以投标公司名义缴纳）。未按照要求缴纳投标保证金的，招标人将视其为无效报名、废标。

2、履约保证金：若中标，须按照合同中标总金额的 2%-10% 缴纳合同履约保证金（精确到万元），招标人不收取任何现金，不接受以个人账户转账。逾期未与招标方签订合同或是未交履约保证金的，招标人将取消其中标资格，没收投标保证金，并取消后期两年内的投标及合作资格。

3、交货：若中标，中标单位应按照招标方要求及时交货，对供货不及时给招标方生产带来影响的，中标单位应积极协调货源做好保供，若中标单位无法调剂货源保证招标方使用要求，导致招标方从其他渠道调剂高价货源，由此给招标方造成的价差损失，招标方将从中标方履约保证金或应付货款扣除。

4、工艺变化：若中标，供货过程中，主要原料变动或工艺调整应及时通知招标方，在得到招标方同意后可进行试用，试用合格后可批量供应。

5、质量问题处理及相关售后服务：若中标，所交产品必须符合相关质量标准要求，若出现产品型号尺寸、质量指标等不符合约定标准或招标方使用要求的，负责包换或包退，并承担调换或退货而产生的装卸费用、运费等实际费用；如因产品质量问题，造成招标方被客户投诉的，除负责及时调换外，还需承担因所供产品质量问题而导致的招标方所产生的一切损失。

   四、投标申请人需提供的报名材料

报名申请表、企业法人营业执照复印件（三证合一）、委托授权书（企业法人报名不需要提供）、企业法人身份证复印件、委托授权人身份证复印件各一份，均需加盖单位公章。

   五、投标需知

投标人在报价时应综合考虑生产、运输过程中一切不确定因素，合理报价。

六、评标原则

1、未按招标规定交足投标保证金的，或从个人账户转交投标保证金的，按废标处理。

2、本次招标根据各投标单位报价测算预采总金额并进行排序，确定年度预中标单位及合作价格。

   七、网上报名地址及时间要求

1、凡有意参加投标者可登陆海螺新材阳光采购平台：https://xcerp.conch.cn:18443/ierp/isv/sfkj/#/main?userId=guest&accountId=1330574617068175360，按照系统提示要求进行报名。

2、网上报名起止时间：2025年5月7日-2025年5月14日，过期不予以受理。

3、资质审核时间：2025年 5月 15 日，（报名单位需在资格审核时间之前将托盘样品送至招标方，具体要求请联系本次招标负责人）。

4、发放标书及网上投标时间：自 2025年  5月 16  日，通过资质审核的投标人可自行下载招标文件，网上投标截止时间 2025年6月5日上午8点。

八、保证金缴纳信息

    公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

    开 户 行：交通银行安徽自贸区芜湖片区支行

    账    号：3420 0600 2010 0100 03228

    九、招标人信息

  招标人：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

  联系人：雪丹   联系电话：18130368197

    十、答疑

各投标单位若对本次招标内容有疑问，可在招标答疑期间线上提出问题,我公司将及时给予答复。

十一、监督电话

海螺新材公司监察审计室：电话：0553-5965852

报名网站：https://cpcuc.conch.cn/