**熏蒸木托盘验收标准**

1、尺寸及规格**：**

长1400mm\*宽1000mm\*插孔外高125mm（插孔内高95mm），托盘下层、中一层、中二层各3根板（宽80mm.厚15mm），上表面12根板（宽80mm.厚15mm），托盘内9个托块（整块）；

2、出厂水分测量≤20%（统一水分测量仪）；

3、木托盘打码日期到我公司仓库不能超过15天；

4、木托盘表面整洁，不能有疑似发霉现象。

2024年08月01日