**鸿粤集团招标文件**

**采购项目名称：鸿粤惠州鸿蒙店仓库货架采购项目**

**采购项目编号：HYJTSH2025-02**

**鸿粤集团采购部编制**

**2025年03月04日**

**第一部分**

**投 标 邀 请 函**

**第二部分**

**投 标 人 须 知**

**第三部分**

**报 名 表**

**第四部分**

**采 购 人 需 求**

**第五部分**

**附件**

**第一部分 投标邀请函**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司：

鸿粤集团采购部受广东鸿粤汽车销售集团有限公司的委托，对**《鸿粤惠州鸿蒙店仓库货架采购项目》**进行邀请招标，诚邀贵公司参加。

**一、项目简要**

1. 项目编号：**HYJTSH2025-02**
2. 项目名称：**鸿粤惠州鸿蒙店仓库货架采购项目**
3. 项目预算：无限制
4. 项目内容及需求：鸿粤集团惠州鸿蒙店筹建新4s店，仓库需要安装货架。仓库货架需要包含有 保险杠架，玻璃架，车门架，轮胎架，配件架，最基本的五大基本货架。
5. 投标截止时间：2025年03月09日18:00
6. 投标文件递交方式：面交或邮递到鸿粤集团采购部
7. 开标时间：待定（另行通知）
8. 开标地点：鸿粤集团办公楼

**二、投标人资格要求**

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；不接受联合体投标；投标报名时必须提供的资料 (按以下顺序装订、凡复印件均要求加盖公章)：①法人代表证明书及身份证复印件；②授权委托书复印件(如需授权委托的)；③营业执照副本复印件；④投标人身份证复印件。

2、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、符合《中华人民共和国民法典》相关规定。

**三、项目联系方式。**

采购部总监联系人：华颖 采购部联系人：邱燕凤

手机：15917448983 手机：15602240327

电话：020-86166504

联系地址(邮寄标书地址)：广州市白云区永平街东恒社区永嘉路501号鸿粤集团大楼十五楼前台

广东鸿粤汽车销售集团有限公司

2025年03月04日

# 第二部分 投标人须知

## 一、总体说明

1.关于限价

无限制

2.适用范围

本招标文件仅适用于本邀请函中所叙述项目的服务等相关合作。

3.合格的投标人

（1）投标人必须是在工商机关注册的独立法人，自身具有一定运营规模。

（2）具有专业服务保障能力，技术力量雄厚。

（3）投标人必须保证服务质量且有能力在要求时间内完工。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（5） 投标人必须遵守《中华人民共和国民法典》等相关的法律、行业、地方法规。

二、投标文件

1. **投标文件的编写**

（1）投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标文件可以对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件有可能被拒绝。

（2）语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，计量单位应使用国际标准单位；投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

（3）投标人应用人民币投标。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外；当各分项合价与总价不一致时，以各分项合价总和为准。

1. **投标文件的构成**

（1）投标人编写的投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

①投标邀请函。

②投标报价一览表。

③公司简介、项目实施方案、公司技术装备情况、拟派工作人员情况等。

④项目质量承诺书及后续服务内容。

⑤投标人近期的业绩介绍。

（2）投标单位资质证明文件复印件，并加盖公章。投标单位应将以下材料的复印件装订在投标文件中，如必要时招标人可要求投标人携带原件备查。

A．营业执照副本；

B．法定代表人授权委托书及法人身份证；

C．投标代理人身份证；

D. 相关资质证书；

E. 投标单位可提供的其他材料。

**（3）投标人必须编制完整的投标文件，必须按上述顺序编制目录及页码并装订成册，每页加盖公章。**

（4）投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

1. **投标文件的修改及撤回**

（1）在投标截止时间前，投标人可以以书面通知的形式向代理机构修改或撤回其投标文件。修改后的投标文件须按照本项目规定的投标截止时间之前重新递交，否则，项目代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

（2）在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不允许撤回其投标文件。

1. **投标总则**

（1）**投标**

①全部投标文件应一式五份，正本1份，副本4份（纸质），并注明“正本”和“副本”；除特别注明外，投标文件应递交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。

②投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动,应在投标中清楚地注明。

③所有投标文件应在投标截止时间前送达投标文件指定地点，交予代理机构专职负责人,任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

④所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

|  |
| --- |
| 文件编号：  项目名称：  投标人名称：  投标人地址：  联系人：  联系电话： |

⑤采购单位对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

**（2）投标当天各投标人须提交投标文件。**

1. **开标、评标、定标**

**（1）开标**

鸿粤集团在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标。

1. 开标时，经确认无误后由鸿粤集团招标工作人员当众拆封。

②鸿粤集团采购部做好开标记录。

**（2）评标小组**

①评标小组成员由广东鸿粤汽车销售集团有限公司招标部门按相关规定确定。

②评标小组对投标文件中“含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容”有权要求投标供应商做出口头解释。

**（3）评标方法、步骤及标准**

本次评标采用综合评分法。对投标有效性认定意见不一致的，评标小组按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入商务、技术及价格评审。

**（4）商务、技术及价格评审**

评分总值最高为100 分，评分分值（权重）分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 服务评分 | 质量评分 | 价格评分 | 投标规范性评分 |
| 权重 | 25 | 35 | 35 | 5 |

**（5）中标供应商的确定**

推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标（由低到高）比较确定。如投标都相同的，名次由评标小组抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。第一中标候选人未能在采购人规定时间内签署相关合同的，视为弃标，由第二中标候选人顶替。

**（6）中标结果**

集团采购部以书面形式向中标供应商发出经项目人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 报名

## 报名

1. 在收到鸿粤集团发出的招标文件后，决定参与投标的投标人需将以下资料扫描件（需加盖公章）提交至鸿粤集团采购部：

①参标报名表；②法人代表证明书及身份证复印件；③授权委托书复印件(如需授权委托的)；④营业执照副本复印件；⑤投标人身份证复印件。

1. 提交的方式：

以邮件的方式提交至鸿粤集团采购部邮箱，邮箱地址：jt\_pd@hongyuegroup.com.cn

( 如有疑问请联系联系鸿粤集团招标报名表收集人：邱小姐，15602240327 )

1. 报名表模板

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参标报名表** | | | | | | | |
| 序号 | 参标项目名称 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 来源（请详细填写从哪个网站或者公众号等获取招标信息） | 标书递交的方式（邮递或面交） | 其它 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 采购人需求

## 招标项目报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目报价汇总** | | | |
| **序号** | **项目名称** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 平台货架 |  |  |
| 2 | 保险杠货架 |  |  |
| 3 | 配件货架 |  |  |
| 4 | 玻璃悬臂货架 |  |  |
| 5 | 车门货架 |  |  |
| 6 | 轮胎货架 |  |  |
| 7 | 资料库货架 |  |  |
| 合计 | |  |  |
| 以上报价含□ 普通发票 □　增值税专用发票（税率 %） | | | |

说明：本次项目采取综合包干的形式，报价含材料费、运输费、人工安装费（按图纸安装）及税金等。中标单价不因中标方标准提高而改变。

1. 项目地址：广东惠州。
2. 货架组成说明
3. **平台说明：**

1、平台总面积共约130+54=184平方米；

2、平台二层楼面高H=2550mm(不含板厚),楼下净空H=2270mm;；

平台三层楼面高H=5100mm(不含板厚),楼下净空H=2270mm;

3、平台楼面铺钢扣板，承重500kg/m²;

4、平台配H2550\*W1000\*45°楼梯2部

5、平台悬空处(波浪线处)做护栏H=1200mm。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二层材料报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 双立柱：H1200\*100\*140\*2.0 | 条 | 蓝色 | 3 |  |  |  |
| 2 | 双立柱：H2550\*100\*140\*2.0 | 条 | 蓝色 | 9 |  |  |  |
| 3 | 双立柱：H3750\*100\*140\*2.0 | 条 | 蓝色 | 2 |  |  |  |
| 4 | 双立柱：H5100\*100\*140\*2.0 | 条 | 蓝色 | 8 |  |  |  |
| 5 | 双立柱：H6300\*100\*140\*2.0 | 条 | 蓝色 | 2 |  |  |  |
| 6 | 主梁：L1170\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 7 | 主梁：L2750\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 8 | 主梁：L2800\*250\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 9 | 主梁：L3020\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 4 |  |  |  |
| 10 | 主梁：L3200\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 11 | 主梁：L3540\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 12 | 主梁：L3490\*280\*45\*1.5(双抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 13 | 主梁：L4080\*280\*45\*1.5(双抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 14 | 边梁：L1260\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 15 | 边梁：L2585\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 16 | 边梁：L3290\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 17 | 边梁：L3385\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 18 | 边梁：L3985\*160\*45\*1.5(抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 19 | 跨梁：L1260\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 20 | 跨梁：L3385\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 43 |  |  |  |
| 21 | 跨梁：L3875\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 13 |  |  |  |
| 22 | 跨梁：L4080\*160\*45\*1.5(抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 11 |  |  |  |
| 23 | 护栏：L1170\*50\*30\*1.2(方管) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 24 | 护栏：L2585\*50\*30\*1.2(方管) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 25 | 墙码： | 个 | 桔红色 | 4 |  |  |  |
| 26 | 楼梯：H2550\*W1000\*45° | 部 | 蓝色 | 2 |  |  |  |
| 27 | 钢扣板：L200\*W23\*1.8(加双筋) | 平方 | 镀锌 | 128 |  |  |  |
| 28 | 封边：50\*50\*1.5 | 米 | 桔红色 | 12 |  |  |  |
| 29 | 封边：200\*50\*1.5 | 米 | 桔红色 | 14 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三层材料报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主梁：L3020\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 4 |  |  |  |
| 2 | 主梁：L3200\*260\*45\*1.5(双抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 3 | 主梁：L4080\*280\*45\*1.5(双抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 4 | 边梁：L3290\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 3 |  |  |  |
| 5 | 边梁：L3385\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 6 | 边梁：L3385\*160\*45\*1.5(抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 7 | 跨梁：L2290\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 5 |  |  |  |
| 8 | 跨梁：L3385\*140\*45\*1.5(抱合梁) | 条 | 桔红色 | 24 |  |  |  |
| 9 | 跨梁：L2500\*160\*45\*1.5(抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 10 | 跨梁：L3385\*160\*45\*1.5(抱焊梁) | 条 | 桔红色 | 1 |  |  |  |
| 11 | 护栏：L2195\*50\*30\*1.2(方管) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 12 | 护栏：L2500\*50\*30\*1.2(方管) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 13 | 护栏：L3290\*50\*30\*1.2(方管) | 条 | 桔红色 | 2 |  |  |  |
| 14 | 钢扣板：L200\*W23\*1.8(加双筋) | 平方 | 镀锌 | 52 |  |  |  |
| 15 | 封边：50\*50\*1.5 | 米 | 桔红色 | 8 |  |  |  |
| 16 | 封边：200\*50\*1.5 | 米 | 桔红色 | 8 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

1. **保险杠货架悬臂货架说明：**
2. 双面规格：L1075(内)\*W1600\*H2325mm；共12组(3主9副)；

单面规格：L1075 (内)\*W1100\*H2325mm；共2组(1主1副)；

2、货架为3层悬臂+1层底座，臂长L700mm，承重kg/层；

3、货架悬臂以75mm为单位进行调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保险杠货架报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1075(内)\*W1600\*H2325mm | 条 | 中灰色 | 3 |  |  |  |
| 2 | 副梁：L1075(内)\*W1600\*H2325mm | 条 | 9 |  |  |  |
| 3 | 主架：L1075(内)\*W1100\*H2325mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 4 | 副梁：L1075(内)\*W1100\*H2325mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

1. **配件货架说明**
2. 规格：L1350mm( 内 ) \* W600mm\*H2325mm；共42组(21主21副)

L1890mm( 内 )\*W600mm\*H2325mm；共19组(19主0副)

规格：L1350mm (内)\*W800mm\*H2325mm；共2组(2主副)

L1890mm ( 内 ) \* W800mm\*H2325mm；共5组(0主5副)

2、货架均载承重500kg/层，4层横梁4层放货，铺钢层板；

3、层距：横梁高度每55mm 可调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配件货架报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1350mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 中灰色 | 21 |  |  |  |
| 2 | 副梁：L1350mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 21 |  |  |  |
| 3 | 副架：L1890mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 19 |  |  |  |
| 4 | 主架：L1350mm(内)\*W800mm\*H2325mm | 条 | 2 |  |  |  |
| 5 | 副梁：L1350mm(内)\*W800mm\*H2325mm | 条 | 5 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

1. **玻璃悬臂货架说明：**

1、单面规格：L1700 (内)\*W1500\*H2325mm 共2组(2主0副)；

2、货架为7层悬臂+1层底座，臂长L1000mm, 承重500kg/层；

3、货架悬臂以75mm 为单位进行调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玻璃悬臂货架报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1700(内)\*W1500\*H2325mm | 条 | 中灰色 | 2 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

1. **车门货架说明：**

1、规格：L1700mm( 内 ) \*W1200mm\*H2325mm,共9组(3主6副)；

2、货架均载承重800kg/层，2层横梁；

3、层距：横梁高度每55mm可调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车门货架报价材料清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1700mm(内)\*W1200mm\*H2325m | 条 | 中灰色 | 3 |  |  |  |
| 2 | 副梁：L1700mm(内)\*W1200mm\*H2325m | 条 | 6 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

1. **轮胎货架说明：**

1、规格：L1750mm ( 内 ) \*W600mm\*H2325mm,共7组(2主5副)；L1120mm(内)\* W600mm\*H2325mm，共1组(0主1副)；

2、货架均载承重500kg/层，3层横梁3层放货，横梁斜焊；

3、层距：横梁高度每55mm 可调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **轮胎货架报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1750mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 中灰色 | 2 |  |  |  |
| 2 | 副梁：L1750mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 5 |  |  |  |
| 3 | 副架：L1120mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 1 |  |  |  |
| 轮胎货架货架小计： | | | | | |  |  |

1. **资料库货架说明：**

1、规格：L1890mm(内)\* W600mm\*H2325mm,共6组(2主5副) ；

L1350mm(内)\*W600mm\*H2325mm,共4组(0主4副) ；

2、货架均载承重500kg/层，4层横梁4层放货，横梁斜焊；

3、层距：横梁高度每55mm 可调节。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资料库货架报价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 名称规格(单位mm) | 单位 | 颜色 | 数量 | 单 价 ¥ | 总 价 ¥ | 备注 |
| 1 | 主架：L1890mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 中灰色 | 2 |  |  |  |
| 2 | 副梁：L1890mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 5 |  |  |  |
| 3 | 副架：L1350mm(内)\*W600mm\*H2325mm | 条 | 4 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |

# 附件

## 附件一、 法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

先生/女士，现任我公司 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 签发日期： 单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照(注册号)：

经济性质：

主营(产)：

## 附件二、 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 项目及服务（文件编号： ）的投标和合同的执行，作为投标代表人代表本公司的名义处理一盖切之有关事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

职务：