技术要求

一、物资名称及规格型号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 通用规格型号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| 1 | 实木或模板托盘 | 1140mm\*870mm底板厚度15mm、腿高150mm、盖板厚度10mm | 套 | 80 | 本批次 |  |
| 2 | 复合板托盘 | 1140mm\*1140mm底板厚度15mm、腿高150mm、盖板厚度10mm | 套 | 30 | 本批次 |  |
| 3 | 复合板木箱 | 1000mm\*1000mm底板厚度15mm腿高150mm、盖板厚度11mm | 套 | 20 | 本批次 |  |
| 4 | 复合板隔板 | 1000mm\*1000mm复合板厚度为5mm | 个 | 100 | 本批次 |  |
| 5 | 实木或模板托盘 | 1000mm\*1000mm底板厚度15mm、腿高150mm、盖板厚度10mm | 个 | 30 | 本批次 |  |

二、**主要技术参数及要求**

严格按国家安全规定使用，尺寸和技术要求应符合规定。

**三、证件要求：**出厂检验合格证、质检报告。

**四、包装及运输要求：**采用汽车运输。

**五、供货及送货服务要求**：中标后按要求常用托盘、木箱、隔板生产周期为5天，临时加急计划需3天内完成生产及送货。未按时送货影响生产需支付违约金（每逾期一日按订单价格的万分之五支付违约金，逾期超过五日的，有权接触合同并要求供应商支付订单价格百分之二十的违约金）

**六、检验要求：**由双方自交货之日起5日内要求在交货地点进行检验，出卖人须提供出厂产品检验合格证及买受人要求的其他资料。