四川省郫县豆瓣股份有限公司 塑料托盘项目询价单

一、报价注意事项

（一）本询价含税含运费，作为采购项目重要组成部分。

（二）交货期限： 20 日内交货。 （三）运输方式：汽车。

（四）交货地点及卸货方式：郫县豆瓣公司仓库，供应商负责卸货；

（五）税票： ；税率： %；付款方式： 。

（六）我司联系人： 王乐东 联系电话：13488968669

（七）投标报价公司需遵守《廉政告知书》条款。

投标方对我公司工作人索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话028-87867311)。

二、询价产品的名称、规格、数量、价格等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 预计  数量（个） | 含税单价（元/个） | 备注 |
| 1 | 平板川字组装塑料托盘 | 1200mm\*1200mm\*160mm | 804 |  | 动载1.5吨，静载4.5吨 |
| 2 | 平板川字组装塑料托盘 | 1200mm\*1000mm\*160mm | 50 |  | 动载1.5吨，静载4.5吨 |
| 3 | 平板川字组装塑料托盘 | 1200mm\*1200mm\*160mm | 230 |  | 动载1吨，静载4吨 |
| 4 | 网格塑料托盘 | 1200mm\*1000mm\*160mm | 50 |  | 动载1吨，静载4吨 |
| 合计 | | | 1134 |  |  |
| 备注：   1. 托盘要求全新料，尺寸误差不超过±20mm，报价单位必须按招标文件中的要求提供托盘样品（平板川字组装塑料托盘、1200mm\*1200mm\*160mm、动载1.5吨，静载4.5吨），用于承压抗摔测试； 2. 动载1.5吨托盘要求配置≥7根镀锌钢管（Φ25\*2.0），动载1吨托盘要求配置≥4根镀锌钢管（Φ25\*2.0）；   **3、以旧换新政策为：** | | | | | |

报价时间： 2025年 月 日

三、其他提供资料

（若需其他文件，如：营业执照、生产许可证、三方外检报告等）。

报价单位名称（加盖印章）：

联系人：

联系电话：