## 瑞普生物2025-2026年度集团冷链物流招标项目公告

瑞普生物股份有限公司（简称“瑞普生物”），创立于1998年，是全球领先的动物保健产品制造商和动物疫病解决方案提供商，2010年，瑞普生物在深交所创业板成功挂牌上市，成为中国A股市场第一家专注于兽药领域的上市公司。根据瑞普生物股份限公司冷链运输业务需要，本着“公平、公正、公开”的原则，决定对瑞普生物股份限公司冷链运输业务公开招标，热烈欢迎具有优质物流服务能力的单位参加投标，现将有关投标事宜公布如下：

1. 项目简介

项目服务地区：全国（基地仓、前置仓、全国客户）

招标项目：瑞普生物股份有限公司2025-2026年度冷链运输业务招标项目

项目年限：一年

项目周期：2025年8月20日至2026年8月31日

项目内容：冷链零担、冷链专车派送区域（全国）

项目标的：年度预计冷链数量约15万件，预计发运量是基于上一周期实际发生以及对25-26财年市场预期计算而得，实际情况会有差异

1. 项目细则

1）运输服务采购主要用于运输动物疫苗；

2）运输温度区域：2-8℃疫苗应维持在2.5℃~7.5℃温度范围；-15℃疫苗应维持在-15℃以下的温度范围，且温度波动±0.5℃。

3）包装要求：原厂包装。

4）需提供专职客服、在途轨迹查询和反馈、温度监控服务

三、投标方基本资质要求

 1）营业执照（经营年限3年以上）、持有道路运输经营许可证、关键岗位人员（如质量负责人、仓储管理人员、运输调度人员、司机）需具备相应的专业知识和培训证明，特别是兽药GSP相关培训。

2）要求具备类似项目的操作经验。提供近2-3年内完成的、与本次招标项目类似的医药冷链服务合同（至少2份）和续签合同（提供合同关键页（含服务内容、金额、签字页）及客户的评价或证明。

3）提供有效的《药品经营质量管理规范认证证书》、ISO 9001质量管理体系认证可作为评审加分项，不作为必须项。

4）冷藏运输车辆要求：

①运输车辆须装备独立双制冷机组（一用一备）；

②冷链车辆需具备药品冷链验证资质的第三方机构出具的完整车辆验证报告（有效），报告需包含：

 ✅ 空载/满载温度分布测试图（3D温度云图） ；满载时车厢内几何中心点温度波动范围 ≤ 设定值±0.5℃，前/后/顶部温差 ≤ 1.8℃；

 ✅ 开门温度恢复性能数据

 ✅ 48小时连续运行温度稳定性记录

 ✅ 极端环境温度（-20℃/40℃）测试结果

③冷藏车辆中的制冷机组等设备需按照规定里程定时进行保养和维护，避免发生脱温风险；温度传感器需每12个月由CNAS实验室校准，校准偏差≥0.3℃即强制更换 。所有维保和校准均需保留记录备查。

④车辆清洁：提送货车辆箱体内部均需保持干净无杂物、保持干燥无冷凝水。

中转入仓；承运商在运输货物过程中，确需中转入仓。所入仓库必须符合兽药GSP的相关仓库的管理规定，并对入出库的仓库温度做好相应的记录备查。

车辆提货预冷：车辆在开始装车作业前，车厢内温度必须到达规定运输温度**。**

5）温度监控与追溯要求：

全程监控：要求从发货点（或仓库出库）到收货点（或仓库入库）全程温度可监控、可追溯；

数据要求：数据采集频率：数据采集频率至少每10分钟一次；数据传输方式：支持随车打印、导出和电子传输。数据不得篡改和造假；

数据存储期限：至少保存至运输任务结果后24个月；

数据可访问性：运输服务供应商需提供便捷的数据查询平台或报告，供甲方随时查看和下载温度数据及运输轨迹；

温度超标报警：运输服务供应商需具备运输过程中车辆超温超标预警，车内温度超标5分钟内通知给甲方指定人；

四、报名渠道：

请意向参标者于2025年07月12日前提交资格预审文件至我司指定联系人或公司邮箱jcb@ringpu.com

本次招标对接人：李帅 联系方式：15621322288

招标人预计将于2025年07月14日通知资格预审合格的意向投标者预审结果

1. 瑞普生物廉洁监督通道

 举报电话：022-88958333-8159

举报邮箱：ringpujubao@vip.163.com

信函举报地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号总部办公楼审计部办公室

举报微信公众号：Ringpu-FWB

六、报名时请提供以下文件：

1. 投标人综合运输能力声明表（附件一）
2. 近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、年度纳税申报表、年度纳税证明）
3. 近三年的主要冷链业务业绩（附件二）
4. 投标人服务承诺及方案（附件三）
5. 道路运输安全保证计划（附件四）
6. 投标单位车辆一览表及证明文件（附件五）
7. 近三年发生的诉讼及仲裁情况（如有）
8. 主要运营干线线路及各自标准时效表（包含发车频率）（格式不限）
9. 温度监控系统有效性证明文件（格式不限）
10. 冷链干线及总转情况介绍（合规合温的验证材料、仓库分布、日常验证SOP、端到端的质量管控体系文件）（格式不限）
11. 端到端的质量管控体系文件过往三年质量事故和解决方案（格式不限）

 意向投标方可提供包含但不仅限于包含上述材料的文件，以此证明具备相关承接此标的的能力！

附件一：投标人综合运输能力声明表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 法定代表人 |  |
| 地址 |  | 单位类型 |  | 传真 |  | 被授权人 |  |
| 投标人声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的；2.我方承担因招标人查知因我方材料不实而造成本次招标失败的所有损失。 |
| 一、从事本投标项目经验及企业概况 | 企业简介、营业执照、道路运输许可证等资质文件 | 二、2024年经营业绩 | 冷链运输营业总额： 万元，运输总量 万吨，实现利润 万元。 |
| 三、单位概况 | 注册时间： 年 月 | 在册职工人数 | 人 | 五、运输能力 | 1、网点覆盖至：□东北；□华北；□华东；□中南；□西北；□西南。 |
| 注册资金： 万元 | 物流专职人员 | 人 | 2、优势线路：□东北；□华北；□华东；□中南；□西北；□西南。 |
| 固定资产 | 原值 万元 | 长期负债 | 万元 | 3、经营车辆：自有冷链车辆 辆，挂靠/协议冷链车辆 辆 |
| 净值 万元 | 流动负债 | 万元 | 4、搬运装卸设施： |
| 仓储设施占地面积： 平方米 | 省际营业网点 | 个 | 5、运输跟踪手段（含温控反馈）： |
| 运输专线 | 条 | 6、运单询价响应（小时）： |
| 四、既往业绩 | 重要合作客户 | 年运量 | 7、装车响应（小时）； |
|  |  | 8、回单传递手段： |
|  |  | 9、回单周期（天）： |
|  |  | 10、重点岗位人员配置情况：成本管理人员 名；运营管理人员 名；运输专业技术人员 名，运输主管从业年限 年，具有符合交通行业工人技术等级标准的超重型汽车驾驶员 名。 |
|  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

附件二：近三年的主要冷链业绩

含承运能力,以往冷链业绩等，主要业绩中时间最近的前十项要提供运输协议并加盖公章

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 冷链项目名称 | 协议金额 | 承运物资 | 数量 | 协议签约执行年份 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人需提供近三年类似货物冷链运输项目业绩，并附相关证明文件。证明文件包括中标协议有效页面（体现甲乙双方名称、项目名称、协议金额以及甲乙双方印章部分）复印件，须加盖公章。

2、未附带相关证明文件的企业业绩表将不被招标人和评标小组认可。

附件三：投标人服务承诺及方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 定义 | 计算方法 | 标准值 | 可执行值 |
| 温度合格率 | 按运输任务记录运输温度。合格指：从提货开始到货物签收全程的温度均在规定温度范围内，且期间温度波动也符合波动要求 | (全程达标运单数 / 总运单数) × 100%；按月滚动累计 | **99.98%** |  |
| 准时交付率 | 按照承诺时效签收的运单比率 | (约定时间送达运单数 / 总运单数) × 100% | **99.50%** |  |
| 提货准时率 | 车辆按预约时间抵达现场装车的比率（常规为下达任务后2个h内）/总运单数 | 车辆按预约时间抵达的运单数/总运单数 | **≥99%** |  |
| 货损率  | 运输过程中因暴力作业、防护不当、脱温等原因造成内外包装破损、货物报废； | 货损率= 破损药品数量（支/瓶）/总运输量（百万支/瓶） | **50ppm** |  |
| 数据反馈 | 乙方严格按照甲方要求时间进行在途轨迹反馈、提供期间内温度数据、费用账单、签收回单等数据报表。轨迹反馈：提货后当日提供发出状态，发出后每12个h更新一次轨迹状态。温度数据：支持系统实施按单查询，同时次月提供上月的所有温度数据电子版至指定人邮箱。签收回单：随结算账单打包发送指定对账人邮箱。账单：每月3日前提供上月账单（必须按照甲方指定格式） | 达标的数据条数/总任务条数如查实数据存在造假和篡改，该项不得分。 | **99.95%** |  |
| 重大投诉 | 重大投诉主要指：①与危险品或肉食品共配；②未遵守甲方有关入厂作业的操作要求；③轨迹数据、温度等数据篡改、造假；④以上未包含的其他乙方原因（如与客户争执等），造成甲方客户拒收订单或取消订单；⑤乙方单方面拒绝承运或以车辆车型较小甩货。 | 1）出现重大投诉，根据情节严重情况，甲方有权处以1000-10000元罚款，优先从保证金中扣除；2）如造成甲方或甲方客户发生重大经济损失，乙方需据实赔偿因乙方责任造成的直接损失。 |  -  |  |

（表格必填，说明可根据大纲编制，格式自制）

说明：

投标人应按照招标要求提出详细运输及保障计划，该计划包括但不限于：

1. 合理及适用的接单、配送方案及可提供的增值服务；
2. 货运高峰期及紧急情况的处理；
3. 保证交货期的制度和措施；
4. 物流跟踪及信息反馈系统计划及措施；
5. 冷链运输方式、全程可追溯温控措施、装卸车措施；
6. 冷链运输车辆及相关人员的管理及培训计划；
7. 投标人认为需提供的其它文件。
8. 承诺提供一对一的客服对接和现场对接服务（必填）；
9. 拥有自有的TMS系统，具备与我司订单系统进行对接的能力（必填）。

附件四：道路运输安全保证计划

（可根据大纲编制，格式自制）

说明：

投标人应根据本招标文件要求以及货运项目及货运产品的特点，提出详细的安全保证承诺及措施，该承诺及措施包括但不限于：

* 1. 整体项目顺利实施的安全保证承诺；
	2. 对所承运货物的全额保险承诺及计划；
	3. 运输及交付时限承诺及措施；
	4. 货物自接收、在途、临储及交付前的防护措施及计划；
	5. 运输设备的投保承诺及措施；
	6. 紧急情况的预防及处理承诺和措施；
	7. 关于异常情况的预防及处理承诺和措施；
	8. 投标人认为需提供的关于安全保证方面的其它文件。

附件五：投标单位提货车辆一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | （加盖企业公章） | 投标代理人 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 核定载重（吨） | 车厢长度（米） | 使用年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：①车辆类型按低栏车（平板车）、高栏车、厢式车、集装箱、牵引车、重型车等分类；②表中的车辆数量、车型应与车辆行驶证复印件相符；③挂靠车辆应在“备注”栏填写“挂靠”字样，并与挂靠协议内容一致。