项目编号：GK2025072300112692(试)

发布时间：2025-07-28

发布单位：中交路桥建设有限公司G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程主体工程施工项目 G220SG-1标段项目经理部

中交路桥建设有限公司G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程主体工程施工项目G220SG-1标段混凝土拌合运输一队工程劳务分包招标公告

（招标编号：GK2025072300112692(试)）

1. 招标条件

本招标项目 中交路桥建设有限公司G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程主体工程施工项目G220SG-1标段 （项目名称）劳务分包已具备招标条件。为确保该项目建设的顺利实施，现对该项目 混凝土拌合运输一队工程 （专业类别名称）劳务分包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点： 山东省东营市东营区 。

建设规模： 项目路线起于南王村东北(K64+748)，止于G220东深线利津滨城界(K85+800)，长21.052km，其中黄河公铁大桥合建段长2.231km(K76+255.553～K78+486.135)已由津潍高铁项目实施，扣除公铁合建段长18.821km。本项目采用一级公路标准，设计速度80km/h，双向六车道，整体式桥梁宽度34m，分离式桥梁宽度16.5m，穿越东营区及利津县，是东营东西城间城市交通和过境东营市大型车辆的主要运输通道，也是G18荣乌高速连通中心城区的重要出入口之一。全线设特大桥2515.5m/2座，中桥221m/4座，涵洞117道；平面交叉12处，通道4处 。

其他：    /   。

2.2招标范围

招标范围：

混凝土拌和运输一队工程： K64+664-K76+255范围内主线、改路、匝道桥梁、涵洞、小构件预制、预制梁板、K78+486-K84+500范围内空心板及相应段落内的混凝土拌合、运输工程施工内容及其质量验收合格的一切工作 。

包件划分：

混凝土拌和运输一队： K64+664-K76+255范围内主线、改路、匝道桥梁、涵洞、小构件预制、预制梁板、K78+486-K84+500范围内空心板及相应段落内的混凝土拌合、运输工程施工内容及其质量验收合格的一切工作 。

计划工期： 480 日历天，计划开工日期   2025年 8 月10日   。

2.3其他：  /  。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标人必须是中交分包管理系统的分包商库中的合格分包商。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 各投标人就本招标项目上述包件中的  1  个包件投标，每个投标人只允许中1个标。

3.5 投标人存在以下情形不得参与本包件的投标：

（1）列入中交集团范围内的D级分包商；

（2）列入中交集团管控名单且在管控期限内的分包商；

（3）列入中交集团黑名单且处于禁入有效期内的分包商；

（4）列入中交集团重点关注名单且处于整改期内的分包商。

3.6 其他要求：   /   。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者请于 2025 年  7 月 28 日至 2025 年 8 月 2 日，通过中交集团分包电子采购共享平台（以下简称“分包电子采购共享平台”（网址：scp.iccec.cn）自行下载招标文件。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 8 月 2 日 12时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，登录“分包电子采购共享平台”上传电子投标文件。逾期未上传电子投标文件，招标人将拒收。

5.2招标人不组织现场踏勘，投标人如需进行现场考察，请自行联系前往；招标人不组织召开投标预备会。

6.评标办法

本包件评标办法采用 综合评分法 。

7.发布公告的媒介

本招标公告在“分包电子采购共享平台”上发布。

8. 联系方式

招 标 人（异议受理人）： 张彦伟

地    址：山东省 东营 市 东营 区 龙居 镇

联 系 人： 张彦伟

电    话： 17610086250

电子邮件： zjljdyxm@sina.com

2025 年 7 月 28日