# 微波段运输线

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 类别 | 数量 | 备注 | 重量 |
| 微波段运输线 | 运输线 | 1套 |  | 36吨 |
| 电控 | 1套 |  |
| 皮带  （含上下皮带） | 1套 | 沓林 |
| 皮带  （含上下皮带） | 1套 | 西格林 |
| 含税、含运、含指导安装、含电控柜及设备本体传感器。沓林和西格林皮带，甲方自行选一  合同生效后四个月开始供货，15天供货完成。 | | | | |

**技术参数：**

设备长度： 34500mm

工作面标高 ： 1400mm

皮带宽度： 3000 mm

托辊数量： 32组

皮带速度： 18m（50Hz）

驱动辊直径 ： 300mm

涨紧气缸行程： 1000mm

升降行程： 300mm

总装机功率： ～31.6kW

**品牌：**

减速机：SEW,、提升部分电机：博能、轴承：福山/SKF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 备注 | 序号 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | 柜体 | 仿威图 | 8 | 变频器功率电源 | 西门子 |
| 2 | 控制回路电气件 | ABB，变压器、断路器等 | 9 | 显示单元 | 西门子 |
| 3 | 开关电源 | 明纬 | 10 | 磁致伸缩传感器 | 米朗国优 |
| 4 | PLC | 西门子 | 11 | 限位开关 | 施耐德 |
| 5 | PLC扩展模块1 | 西门子 | 12 | 变频器控制单元 | 西门子 |
| 6 | 触摸屏/电脑 | 昆仑通泰，网口 | 13 | 辅助材料 | 风扇、保护罩、指示灯按键、端子等 |

**供货范围**：

整机含提升装置、驱动的装置、压辊装置、清扫装置（除尘口）、支架组成、电控柜及设备传感器等。；





