招标单位 :  安徽雷鸣科化有限责任公司

采购编号 : 20251021

采购公告截止时间 : 2025-11-14 17:00

发布时间 : 2025-11-07 16:12

一、采购物资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 20251021 | 防爆叉车 | 符合需方要求 | 燃油式4.5吨 | 台 | 1 |  |  |  | 用于车间炸药生产 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算总金额 |  |
| 物资采购详细要求 | 1.叉车额定载荷为4.5T，柴油动力，符合国家最新环保要求，整车全部配件均需满足防爆要求； 2.叉车需选用合力叉车进行防爆改造； 3.叉车车长(不含货叉)3.3m，门架高度2.4m，车宽1.4m； 4.叉车需选用三级全自由门架； 5.叉车需选用全封闭驾驶室(带全部挡风玻璃)、铁皮棚顶并安装驾驶室防爆风扇； 6.叉车车门及车窗需采用分离式结构； 7.货叉要求长度1.52m，材质金属包不锈钢； 8.货叉提升高度不小于4.5m； 9.货叉具备液压自动调整间距； 10.叉车应安装前后防爆雨刮器，左右后视镜，前后防爆工作灯； 11.叉车应采用全自动挡； 12.叉车轮胎需全部采用防静电实心轮胎； 13.需额外携带双叉改单叉套件(用于转运吨包)； 14.叉车所有油缸均需安装油缸护套； 15.叉车需配备灭火器支架(5kg级)1个； 16.叉车发动机空滤需采用双空滤； 17.叉车门架滑轮组及轴承需做防雨措施； 18.叉车在交付时，需提供包括但不限于原叉车出厂合格证书、特种设备合格证书，以及改装后的防爆叉车防爆合格证书(国标)、特种设备合格证书等，并加满燃油； 19.叉车需提供不低于原叉车厂家的三包质保，质保期内出现质量问题需上门维修； 20.叉车交付时需提供叉车日常保养说明书及常用备件清单； 21.叉车交付时，须通过安徽省防爆叉车的相关检验标准，并确保能上牌(车牌及环保牌。 |

二、报价要求

|  |  |
| --- | --- |
| 交货地址 | 安徽省淮北市相山区东山路148号雷鸣科化公司 |
| 报价是否含税 | 是，说明： 13% |
| 物资报价备注 | 必须填写： 报价单加盖公章 |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 |
| 报价有效期 | 不填写 |
| 是否上传报价单 | 是 |
| 经营模式 | 其他 |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过，且满足本公告要求的所有供应商 |
| 基本证件 | 营业执照,经营许可证,产品认证报告,中华人民共和国特种设备制造许可证 |
| 供应商邮箱 | 非必填 |
| 是否允许自然人报价 | 否 |
| 补充说明 | 产品认证报告可以特种设备型式试验合格证，中华人民共和国特种设备制造许可证要包含防爆内容。 |

三、评审规则

评审规则：经评审最低价法

四、保证金

保证金收取方式：线上收取

保证金金额（元）： 8,000.00

保证金汇款账号： 30205149844960（当前保证金账号只对该项目有效！！）

汇款账户户名：安徽省优质采科技发展有限责任公司

汇款账户开户行：平安银行股份有限公司合肥分行

五、报价须知

1、报价截止时间：2025年11月14日17时00分  
  
2、报价方式：  
（1）登录优质采云采购平台（https://www.youzhicai.com）公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核，注册咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的，责任自负。  
（2）供应商需完整填写报价信息，并按采购要求上传相应资料的扫描件，须在报价截止时间前提交报价，逾期责任自负。  
3、报价须响应条件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约，需承担违约赔偿责任，情节严重的，采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 按照需方要求供货 |
| 3 | 付款方式 | 按照合同约定付款 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报价须知 | 1.报价需响应公告条件，且确保能够上牌。 2.报价包含人工、运费等与项目相关的一切费用。 3.其它见公告附件要求。 |

六、注意事项

1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清；  
2、供应商应合理安排报价时间，特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价，责任自负；  
3、报价过程中如有任何平台操作问题，请联系平台客服，咨询电话：400-0099-555；

七、联系方式

采购单位：安徽雷鸣科化有限责任公司

地址：安徽省淮北市东山路148号

联系人：罗琳

联系方式：0561-2338159

采购物资表 :

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20251021 | 防爆叉车 | 符合需方要求 | 燃油式4.5吨 | 台 | 1.00 |  | 无附件 |